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Ausschreibungstext für Luftfilter Micro Größe II-R
Luftfilter für die Trinkwasserversorgung

nach den Leitlinien

des Umweltbundesamtes (KTW)

Zum Einbau in die Zu- und Abluftleitung,
mit Revisionsöffnung.
Fabrikat: Strecker Wassertechnik
Typ       : Mikro Größe II-R
Techn. Daten:

Luftdurchsatz      : bis 300 m3/h

Filterwiderstand  : 10 mm WS bei gereinigtem Filter

Anzeigebereich   : 0 - 400 Pa (0 – 40 mm)

Filterleistung: 

Schwebstofffilter

Reinigungsgrad nach DIN EN 60335 größer als 99,9 %

Staubklasse M nach DIN EN 1822 Klasse H10

Abmessungen:

Durchmesser: DN 250/273mm

Länge          : 450 mm
Werkstoffe:

Gehäuse    : Edelstahl 1.4571

Filtereinheit: Polypropylen

Luftfilter mit Stopfen für Kondensat
vor und nach dem Filter.

Filtereinheit mehrfach verwendbar und leicht austauschbar.
Wahlweise:

Anschlussmanschette DN 250/273 mm
aus Edelstahl mit Gummieinlage

Wahlweise:

Mit optischer Filterverschmutzungsanzeige.

(Manometer-Anzeige)
Wahlweise:

Filterverschmutzungsanzeige mit örtlicher LCD-Anzeige,

und linearem Druckmessumformer mit Relaisausgang.

Messbereich: 0 - 50 mm

Versorgungsspannung: 220 V, 50 Hz oder 24V
Ausgang: 0 -10 V oder 0/4 - 20 mA

Wahlweise:

Reduzierstück aus Edelstahl 

konzentrisch 273 x …. mm

Wahlweise:

Reduzierstück aus Edelstahl mit Anschluss für

Sicherheitsventil DN 100
konzentrisch 273 x …. mm 

Ausschreibungstext für Luftfilter Micro Größe III-R
Luftfilter für die Trinkwasserversorgung

nach den Leitlinien

des Umweltbundesamtes (KTW)

Zum Einbau in die Zu- und Abluftleitung,
mit Revisionsöffnung.
Fabrikat: Strecker Wassertechnik
Typ       : Mikro Größe III-R
Techn. Daten:

Luftdurchsatz      : bis 600 m3/h

Filterwiderstand  : 10 mm WS bei gereinigtem Filter

Anzeigebereich   : 0 - 400 Pa (0 – 40 mm)

Filterleistung: 

Schwebstofffilter

Reinigungsgrad nach DIN EN 60335 größer als 99,9 %

Staubklasse M nach DIN EN 1822 Klasse H10

Abmessungen:

Durchmesser: DN 323,9 mm

Länge          : 750 mm

Werkstoffe:

Gehäuse    : Edelstahl 1.4571

Filtereinheit: Polypropylen

Luftfilter mit Stopfen für Kondensat

vor und nach dem Filter.

Filtereinheit mehrfach verwendbar und leicht austauschbar.
Wahlweise:

Anschlussmanschette DN 300/323,9

aus Edelstahl mit Gummieinlage

Wahlweise:

Mit optischer Filterverschmutzungsanzeige.

(Manometer-Anzeige)
Wahlweise:

Filterverschmutzungsanzeige mit örtlicher LCD-Anzeige,

und linearem Druckmessumformer mit Relaisausgang.

Messbereich: 0 - 50 mm

Versorgungsspannung: 220 V, 50 Hz oder 24V
Ausgang: 0 -10 V oder 0/4 - 20 mA

Wahlweise:

Reduzierstücke aus Edelstahl 

konzentrisch 323,3 x …. mm

Wahlweise:

Reduzierstück aus Edelstahl mit Anschluss für

Sicherheitsventil DN 100

konzentrisch 323,9 x …. mm 

Ausschreibungstext für Luftfilter Micro Größe IV-R
Luftfilter für die Trinkwasserversorgung

nach den Leitlinien

des Umweltbundesamtes (KTW)

Zum Einbau in die Zu- und Abluftleitung,
mit Revisionsöffnung.
Fabrikat: Strecker Wassertechnik
Typ       : Mikro Größe IV-R
Techn. Daten:

Luftdurchsatz      : bis 900 m3/h

Filterwiderstand  : 10 mm WS bei gereinigtem Filter

Anzeigebereich   : 0 - 400 Pa (0 – 40 mm)

Filterleistung: 

Schwebstofffilter

Reinigungsgrad nach DIN EN 60335 größer als 99,9 %

Staubklasse M nach DIN EN 1822 Klasse H10

Abmessungen:

Durchmesser: DN 450 mm

Länge          :  750 mm

Werkstoffe:

Gehäuse    : Edelstahl 1.4571

Filtereinheit: Polypropylen

Luftfilter mit Stopfen für Kondensat

vor und nach dem Filter.

Filtereinheit mehrfach verwendbar und leicht austauschbar.
Wahlweise:

Anschlussmanschette DN 450 mm

aus Edelstahl mit Gummieinlage

Wahlweise:

Mit optischer Filterverschmutzungsanzeige.

(Manometer-Anzeige)
Wahlweise:

Filterverschmutzungsanzeige mit örtlicher LCD-Anzeige,

und linearem Druckmessumformer mit Relaisausgang.

Messbereich: 0 - 50 mm

Versorgungsspannung: 220 V, 50 Hz oder 24V 

Ausgang: 0 -10 V oder 0/4 - 20 mA

Wahlweise:

Reduzierstücke aus Edelstahl 

konzentrisch 450 x …. mm

Wahlweise:

Reduzierstück aus Edelstahl mit Anschluss für

Sicherheitsventil DN 100

konzentrisch 450 x …. mm 


Ausschreibungstext für Luftfilter Micro Größe V-R
Luftfilter für die Trinkwasserversorgung

nach den Leitlinien

des Umweltbundesamtes (KTW)

Zum Einbau in die Zu- und Abluftleitung,
mit Revisionsöffnung
Fabrikat: Strecker Wassertechnik
Typ       : Mikro Größe V-R
Techn. Daten:

Luftdurchsatz      : bis 1200 m3/h

Filterwiderstand  : 10 mm WS bei gereinigtem Filter

Anzeigebereich   : 0 - 400 Pa (0 – 40 mm)

Filterleistung: 

Schwebstofffilter

Reinigungsgrad nach DIN EN 60335 größer als 99,9 %

Staubklasse M nach DIN EN 1822 Klasse H10

Abmessungen:

Durchmesser: DN 500 mm

Länge          : 750 mm

Werkstoffe:

Gehäuse    : Edelstahl 1.4571

Filtereinheit: Polypropylen

Luftfilter mit Stopfen für Kondensat

vor und nach dem Filter.

Filtereinheit mehrfach verwendbar und leicht austauschbar.
Wahlweise:

Anschlussmanschette DN 500 mm

aus Edelstahl mit Gummieinlage

Wahlweise:

Mit optischer Filterverschmutzungsanzeige.

(Manometer-Anzeige)
Wahlweise:

Filterverschmutzungsanzeige mit örtlicher LCD-Anzeige,

und linearem Druckmessumformer mit Relaisausgang.

Messbereich: 0 - 50 mm

Versorgungsspannung: 220 V, 50 Hz oder 24V
Ausgang: 0 -10 V oder 0/4 - 20 mA

Wahlweise:

Reduzierstücke aus Edelstahl 

konzentrisch 500 x …. mm

Wahlweise:

Reduzierstück aus Edelstahl mit Anschluss für

Sicherheitsventil DN 100

konzentrisch 500 x …. mm 

Ausschreibungstext für Luftfilter Micro Größe VI-R
Luftfilter für die Trinkwasserversorgung

nach den Leitlinien

des Umweltbundesamtes (KTW)

Zum Einbau in die Zu- und Abluftleitung,
mit Revisionsöffnung. 
Fabrikat: Strecker Wassertechnik
Typ       : Mikro Größe VI-R
Techn. Daten:

Luftdurchsatz      : bis 1500 m3/h

Filterwiderstand  : 10 mm WS bei gereinigtem Filter

Anzeigebereich   : 0 - 400 Pa (0 – 40 mm)

Filterleistung: 

Schwebstofffilter

Reinigungsgrad nach DIN EN 60335 größer als 99,9 %

Staubklasse M nach DIN EN 1822 Klasse H10

Abmessungen:

Durchmesser: DN 550 mm

Länge          : 750 mm

Werkstoffe:

Gehäuse    : Edelstahl 1.4571

Filtereinheit: Polypropylen

Luftfilter mit Stopfen für Kondensat

vor und nach dem Filter.

Filtereinheit mehrfach verwendbar und leicht austauschbar.
Wahlweise:

Anschlussmanschette DN 550 mm

aus Edelstahl mit Gummieinlage

Wahlweise:

Mit optischer Filterverschmutzungsanzeige.

(Manometer-Anzeige)
Wahlweise:

Filterverschmutzungsanzeige mit örtlicher LCD-Anzeige,

und linearem Druckmessumformer mit Relaisausgang.

Messbereich: 0 - 50 mm

Versorgungsspannung: 220 V, 50 Hz oder 24V
Ausgang: 0 -10 V oder 0/4 - 20 mA

Wahlweise:

Reduzierstücke aus Edelstahl 

konzentrisch 550 x …. mm

Wahlweise:

Reduzierstück aus Edelstahl mit Anschluss für

Sicherheitsventil DN 100

konzentrisch 550 x …. mm 

Zusätzliches Zubehör:

Sicherheitsventil für Luft 

Kombiniertes Über-/Unterdruckventil

Material: Aluminium
Oberfläche außen: Blau eloxiert
Fabrikat: Strecker Wassertechnik 
Typ : SW-100/600
mit Dichtungstellern
Ansprechdruck: 300 Pa
Abmessung LxBxH= 230x150x230mm
Anschluss: DN 100/114,3mm
Tassensiphon für Übereich
zum Luftdichten Abschluss der Übereichleitung

zur Wasserkammer, mit Wasservorlage.

Aus Edelstahl 1.4571, glasperlengestrahlt

für Flanschanschluss DN 250 PN 10
Gesamtbaulänge: 1,2m

incl. 

2 Stück Muffe ½“
2 Stück Kugelhahn ½“
1 Stück ½“ Elektrokugelhahn mit Gewindeanschluss,

Spannung: 230V

Fabrikat: Strecker Wassertechnik
Typ: DG

(Anschlussmaße auf Ihren Anschluss bitte anpassen)

Weitere Größen und Sonderlösungen auf Anfrage
Jeweils auch mit Aktivkohle-Stufe verfügbar.

Sprechen Sie uns an.

Strecker Wassertechnik GmbH

Sattlerstraße 14

78532 Tuttlingen-Nendingen

Tel.: +49 (0) 7461 96 97 28 0

Mail: info@strecker-wassertechnik.de

